Objednávateľ: Obec Huncovce

Zhotoviteľ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Oddiel** | **P.č.** | **Názov** | **Opis** | **Merná jednotka** | **Množstvo** | **Jednotková cena** | **Cena bez DPH** |
| A. | 1. | Dodávka a montáž mantinelov | dodávka a montáž 57 ks mantinelových polyethyle-nových dosiek PE 300 s UV stabilizáciou bielej farby rozmerov 2000 x 1200 mm, hr. min. 8 mm, rezanie a ú-prava rozmeru dosiek, montáž na pozinkovanú kon-štrukciu, dodávka spojovacieho materiálu (skrutky, podložky, nity, vymedzovacie podložky), vŕtacie práce pre uchyte-nie PE dosiek | komplet | 1 |  |  |
| 2. | Dodávka a montáž ochrannej siete | dodávka a montáž ochrannej siete, veľkosť oka max. 45x45 mm, hr. 4 mm, zelenej farby, materiál PA (polya-mid), šírka 2,5 m x dĺžka 115 m, oceľového lanka pozin-kovaného a poplastovaného, priemer 3 mm, dĺžka 230 m, dodávka spojovacieho materiálu (skrutky, napínaky, svorky), montážne práce, prenájom ľahkého pracovného lešenia | komplet | 1 |  |  |
| B. | 3. | Zemné práce | terénne úpravy okolia ihriska | m3 | 5,00 |  |  |
| 4. | Zvislé a kompletné konštrukcie | Očistenie od hŕdze jestvujúce oceľové stĺpy a oceľové uchytávacie „L“ nosníky mantinelov, 2x syntetický náter oceľových stĺpov a oceľových „L“ nosníkov | m2 | 111,16 |  |  |
| 5. | Ostatné konštrukcie a práce - búranie | odstránenie jestvujúcich drevených mantinelov z dosák výšky 1,0 m, odstránenie jestvujúceho ochranného sieťo-vého systému z oceľového pletiva výšky 2,0 m | m | 115,00 |  |  |
| 6. | Konštrukcie stolárske | dodávka a montáž madla z polyethylenových dosiek PE 300 dĺžky 2000 mm šírky min. 100 mm s UV stabilizá-ciou bielej farby | m | 115,00 |  |  |
| Cena celkom bez DPH |  |  |
| DPH 20% |  |  |
| Cena celkom vrátane DPH |  |  |

V ..........................., dňa ................................ Pečiatka a podpis štatutárneho

 zástupcu uchádzača