**Technická špecifikácia a cenová kalkulácia ponúkaného tovaru**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ podľa 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní  | **Obec Huncovce**Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce |
| Názov predmetu zákazky | **Kolesový traktor s nakladačom**pre projekt: Zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom v obci Huncovce |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno alebo názov uchádzača** |  |
| **Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača**  |  |

**Technická špecifikácia ponúkaného tovaru**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre** | **Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)**   | **Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia** |
| **1. Kolesový traktor** | **Počet ks: 1** |   |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Výkon motora | min. 75 kW |   |
| Zdvihový objem motora | min. 4100 cm3 |   |
| Plnenie motora | turbodúchadlo |   |
| Emisná norma | min. Stage III B |   |
| Typ prevodovky | min. 4 - stupňová, reverzačná |   |
| Počet prevodových stupňov (vpred/vzad) | min. 16/16 |   |
| Max. rýchlosť | min. 40 km/hod. |   |
| Výkon hydraulického čerpadla | min. 50 l/min. |   |
| Vonkajšie hydraulické okruhy | min. 2 zadné okruhy |   |
| Typ trojbodového závesu kategória II | áno |   |
| Zdvíhacia sila trojbodového závesu | min. 40 kN |   |
| Otáčky vývodového hriadeľa | 540/1000 ot/min. |   |
| Hnací systém | 4WD - systém pohonu všetkých 4 kolies |   |
| Klimatizácia kabíny | áno |   |
| Sedadlo vodiča odpružené | áno |   |
| Sedadlo spolujazdca (zapísané v TP) | áno |   |
| Volant nastaviteľný | áno |   |
| Polomer otáčania | max. 4,5 m |   |
| Záves na náves | etážový prestaviteľný, automatická hubica |   |
| Autorizovaný servis | áno |   |
| Možnosť napojenia čelného nakladača a paletizačných vidiel | áno |   |
| Možnosť napojenia prívesu so vzduchovými brzdami | áno |   |
| Možnosť napojenia zadnej ramenovej sekačky/mulčovača | áno |  |
| Možnosť napojenia zadnej a prednej snežnej radlice | áno |  |
| Zodpovedá platným právnym predpisom pre premávku na pozemných komunikáciách | áno |  |
| **2. Čelný nakladač (*Kompatibilné príslušenstvo k traktoru)*** | **Počet ks : 1** |   |
| ***Výrobca, značka, model*** |  |
| Zdvíhacia výška na hrane lopaty | min. 3200 mm |   |
| Nosnosť v úrovni terénu | min. 2000 kg |   |
| Nosnosť v maximálnej výške | min. 1400 kg |   |
| Objem lopaty | min. 700 l |   |
| Nakladanie a rýpanie ťažkých materiálov | áno |   |
| Ovládanie nakladača Joystickom | áno |   |
| Rýchloupínací záves pre montáž a demontáž z traktora | áno |   |
| Možnosť pripojenia paletizačných vidiel | áno |   |

**Cenová kalkulácia ponúkaného tovaru**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Názov položky** | **Množstvo ks** | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH** |
| 1 | **Kolesový traktor** | **1** |   |   |
| 2. | **Čelný nakladač**  | **1** |   |   |
| **Cena celkom bez DPH** |  |
| **DPH** |  |
| **Cena celkom s DPH** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Miesto:**  |  |
| **Dátum:** |  |
| **Podpis, pečiatka:**  | *Meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby konať v mene uchádzača* |