**Technická špecifikácia a cenová kalkulácia ponúkaného tovaru**

|  |  |
| --- | --- |
| Verejný obstarávateľ podľa 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní | **Obec Huncovce**  Hlavná 29/2, 059 92 Huncovce |
| Názov predmetu zákazky | **Kolesový traktor s nakladačom**  pre projekt: Zlepšenie nakladania s komunálnym odpadom v obci Huncovce |

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodné meno alebo názov uchádzača** |  |
| **Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača** |  |

**Technická špecifikácia ponúkaného tovaru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opis / Technická špecifikácia - požadované technické parametre** | **Požadovaná hodnota parametra (NEPREPISOVAŤ, údaje zadané objednávateľom)** | **Ponuka - hodnota parametra navrhovaného zariadenia** | |
| **1. Kolesový traktor** | **Počet ks: 1** |  | |
| ***Výrobca, značka, model*** |  | | |
| Výkon motora | min. 75 kW | |  |
| Zdvihový objem motora | min. 4100 cm3 | |  |
| Plnenie motora | turbodúchadlo | |  |
| Emisná norma | min. Stage III B | |  |
| Typ prevodovky | min. 4 - stupňová, reverzačná | |  |
| Počet prevodových stupňov (vpred/vzad) | min. 16/16 | |  |
| Max. rýchlosť | min. 40 km/hod. | |  |
| Výkon hydraulického čerpadla | min. 50 l/min. | |  |
| Vonkajšie hydraulické okruhy | min. 2 zadné okruhy | |  |
| Typ trojbodového závesu kategória II | áno | |  |
| Zdvíhacia sila trojbodového závesu | min. 40 kN | |  |
| Otáčky vývodového hriadeľa | 540/1000 ot/min. | |  |
| Hnací systém | 4WD - systém pohonu všetkých 4 kolies | |  |
| Klimatizácia kabíny | áno | |  |
| Sedadlo vodiča odpružené | áno | |  |
| Sedadlo spolujazdca (zapísané v TP) | áno | |  |
| Volant nastaviteľný | áno | |  |
| Polomer otáčania | max. 4,5 m | |  |
| Záves na náves | etážový prestaviteľný, automatická hubica | |  |
| Autorizovaný servis | áno | |  |
| Možnosť napojenia čelného nakladača a paletizačných vidiel | áno | |  |
| Možnosť napojenia prívesu so vzduchovými brzdami | áno | |  |
| Možnosť napojenia zadnej ramenovej sekačky/mulčovača | áno | |  |
| Možnosť napojenia zadnej a prednej snežnej radlice | áno | |  |
| Zodpovedá platným právnym predpisom pre premávku na pozemných komunikáciách | áno | |  |
| **2. Čelný nakladač (*Kompatibilné príslušenstvo k traktoru)*** | **Počet ks : 1** |  | |
| ***Výrobca, značka, model*** |  | | |
| Zdvíhacia výška na hrane lopaty | min. 3200 mm |  | |
| Nosnosť v úrovni terénu | min. 2000 kg |  | |
| Nosnosť v maximálnej výške | min. 1400 kg |  | |
| Objem lopaty | min. 700 l |  | |
| Nakladanie a rýpanie ťažkých materiálov | áno |  | |
| Ovládanie nakladača Joystickom | áno |  | |
| Rýchloupínací záves pre montáž a demontáž z traktora | áno |  | |
| Možnosť pripojenia paletizačných vidiel | áno |  | |

**Cenová kalkulácia ponúkaného tovaru**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **p.č.** | **Názov položky** | **Množstvo ks** | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH** |
| 1 | **Kolesový traktor** | **1** |  |  |
| 2. | **Čelný nakladač** | **1** |  |  |
| **Cena celkom bez DPH** | | |  | |
| **DPH** | | |  | |
| **Cena celkom s DPH** | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Miesto:** |  |
| **Dátum:** |  |
| **Podpis, pečiatka:** | *Meno, priezvisko, funkcia a podpis štatutárneho zástupcu/oprávnenej osoby konať v mene uchádzača* |